**VI.1. Изменения, связанные с порядком аттестации объектов КОММод**

**Приложение № 6.1**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «СО ЕЭС».  **Обоснование:** необходимо внести уточнение в порядок аттестации модернизируемого оборудования в случае, если объектом модернизации являлось котельное оборудование неблочной электростанции, не являющееся объектом диспетчеризации, в отношении которого не подаются диспетчерские заявки на изменение эксплуатационного состояния.  **Дата вступления в силу:** с 25 февраля 2025 года и распространяют свое действие на отношения сторон по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, возникшие с 1 февраля 2025 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в** **РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (Приложение № 19.2 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **6.12** | Особенности определения предельного объема поставки мощности в отношении впервые аттестуемых генерирующих объектов  1. В отношении вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования, а также генерирующего оборудования модернизированных генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам на модернизацию, и генерирующего оборудования тепловых электростанций, модернизированного (реконструированного) или построенного в неценовых зонах оптового рынка в соответствии с перечнем таких объектов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 170(1) Правил оптового рынка, в отношении которого по итогам проведенного в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента тестирования было впервые определено ненулевое значение максимальной располагаемой мощности, СО в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Регламента, определяет предварительные значения предельных объемов поставки мощности на месяц *m* и вносит их в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в соответствии с пунктом 6.1.2 настоящего Регламента. 2. При наличии по состоянию на 23:59 последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности, (месяц *m*) действующих диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования, значение предельного объема поставки мощности для ГТП, в состав которых входит указанное генерирующее оборудование, на месяц *m* принимается равным 0 (нулю) (если в состав такой ГТП входит исключительно указанное оборудование) или значению предельного объема поставки мощности, определенному в отношении данной ГТП на месяц *m-1* (в иных случаях). СО вносит соответствующие изменения в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования на месяц *m* и направляет КО скорректированный Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования на месяц *m* в соответствии с пунктом 14.2 *Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке* (Приложение № 13.2 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*). Для последующего определения значения предельного объема поставки мощности по соответствующей ГТП на любой из месяцев, следующих за месяцем *m*, необходимо: 3. - проведение тестирования в целях подтверждения ранее зарегистрированного значения максимальной располагаемой мощности в определенном настоящим Регламентом порядке и определение по результатам указанного тестирования в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Регламента, предварительного значения предельного объема поставки мощности по соответствующей ГТП на указанный месяц; 4. - проверка соблюдения условия о наличии (отсутствии) по состоянию на 23:59 последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности, диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования.   При отсутствии по состоянию на 23:59 последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу *m*, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности, диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования, значение предельного объема поставки мощности на месяц *m* для ГТП, в состав которых входит указанное генерирующее оборудование, устанавливается равным предварительному, и изменения в ранее сформированный на месяц *m* Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования СО не вносятся. | Особенности определения предельного объема поставки мощности в отношении впервые аттестуемых генерирующих объектов  1. В отношении вновь вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования, генерирующего оборудования модернизированных генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам на модернизацию, а также генерирующего оборудования модернизированных (реконструированных) или построенных генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности генерирующих объектов, модернизированных (реконструированных) или построенных на отдельных территориях, ранее относившихся к неценовым зонам (далее – договоры на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях), в отношении которого по итогам проведенного в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента тестирования было впервые определено ненулевое значение максимальной располагаемой мощности, СО в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Регламента, определяет предварительные значения предельных объемов поставки мощности на месяц *m* и вносит их в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования в соответствии с пунктом 6.1.2 настоящего Регламента. 2. При наличии по состоянию на 23:59 московского времени последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности (месяц *m*), действующих диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования, включая диспетчерские заявки на заявленный режим работы со снижением максимальной мощности, готовой к несению нагрузки, по причине вывода из работы (ремонта) котельного оборудования, указанного в соответствующем договоре на модернизацию (договоре на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях), значение предельного объема поставки мощности для ГТП, в состав которых входит указанное генерирующее оборудование, на месяц *m* принимается равным 0 (нулю) (если в состав такой ГТП входит исключительно указанное оборудование) или значению предельного объема поставки мощности, определенному в отношении данной ГТП на месяц *m-1* (в иных случаях). СО вносит соответствующие изменения в Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования на месяц *m* и направляет КО скорректированный Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования на месяц *m* в соответствии с пунктом 14.2 *Регламента определения объемов покупки и продажи мощности на оптовом рынке* (Приложение № 13.2 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*). Для последующего определения значения предельного объема поставки мощности по соответствующей ГТП на любой из месяцев, следующих за месяцем *m*, необходимо: 3. - проведение тестирования в целях подтверждения ранее зарегистрированного значения максимальной располагаемой мощности в определенном настоящим Регламентом порядке и определение по результатам указанного тестирования в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1 настоящего Регламента, предварительного значения предельного объема поставки мощности по соответствующей ГТП на указанный месяц; 4. - проверка соблюдения условия о наличии (отсутствии) по состоянию на 23:59 последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности, диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования, включая заявки на заявленный режим работы со снижением максимальной мощности, готовой к несению нагрузки, по причине вывода из работы (ремонта) котельного оборудования, указанного в соответствующем договоре на модернизацию (договоре на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях).   При отсутствии по состоянию на 23:59 последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу *m*, в отношении которого определено предварительное значение предельного объема поставки мощности, диспетчерских заявок на ремонт или вынужденный простой указанного в настоящем пункте генерирующего оборудования, включая заявки на заявленный режим работы со снижением максимальной мощности, готовой к несению нагрузки, по причине вывода из работы (ремонта) котельного оборудования, указанного в соответствующем договоре на модернизацию (договоре на модернизацию генерирующих объектов, расположенных на отдельных территориях), значение предельного объема поставки мощности на месяц *m* для ГТП, в состав которых входит указанное генерирующее оборудование, устанавливается равным предварительному, и изменения в ранее сформированный на месяц *m* Реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования СО не вносятся. |